# 톱날 끼우기/교환하기

- 톱날을 조립 또는 교체할 경우 보호 장갑을 착용하십시오. 톱날은 날카로우며, 장시간 사용하면 뜨거워질 수 있습니다.

- 톱날을 교환하고자 한다면, 피부에 닿지 않게 하고 문제가 없는 보호장갑을 사용하십시오. 톱날이 오래 작동할 경우 열이 발생할 수 있습니다.

- 체인에서 당기지 말고, 체인을 카이드 유닛에서 당겨 빼내지 마십시오.

항상 전체 톱날을 교체하십시오. 체인만 교체할 수 없습니다.

##

반드시 작업하려는 소재에 적당한 톱날만을 사용하십시오. 톱날은 절단하려는 깊이보다 길어서는 안 됩니다.

톱날 | 절단 깊이 | 주문 번호 | 소재
--- | --- | --- | ---
NanoBlade Wood Basic | 50 mm | 2 609 256 D83 | 목재, 플라스틱(PVC, PC, PMMA)
NanoBlade Wood Basic | 65 mm | 2 609 256 F43 | 목재, 플라스틱(PVC, PC, PMMA)
NanoBlade Wood Speed | 50 mm | 2 609 256 D84 | 목재, 플라스틱(PVC, PC, PMMA)
NanoBlade Wood Speed | 65 mm | 2 609 256 D86 | 목재, 플라스틱(PVC, PC, PMMA)

##

- 깨끗한 톱날만 사용하시시오. 톱날 홀더에 목재의 톱밥이나 금속 찌꺼기가 남아 있지 않은지 확인하십시오.

잠금 레버 (10) 를 이용하여 톱날 홀더의 커버 (9) 를 여십시오. 톱날을 그림에 나와있는 것처럼 사용하십시오. 구동축과 톱날의 끝이 톱날 홀더 (13) 의 홈에 맞춰져 있는지 확인하십시오. 톱날 홀더의 커버를 닫고, 잠금 레버를 이용하여 커버를 잠그십시오. 짐금 레버가 맞물려 잠기는 소리가 나야 합니다.

톱날 체인은 자동으로 조여집니다.

체인이 미끄러지거나 또는 가이드 유닛에서 풀리면, 톱날 홀더의 커버 (9) 를 열고 닫으십시오.

##

잠금 레버 (10) 를 열고 톱날 홀더의 커버 (9) 를 완전히 젖히십시오. 톱날을 분리하십시오.