# Darbo patarimai

- Jei pjūklelis užstrigo, prietaisą nedelsdami išjunkite.

- Mažesniems ir plonesniems ruošiniams apdoroti visada naudokite stabilų pagrindą.

- Pjaukite iš priekio atgal (žr. B pav.) arba iš viršaus žemyn (žr. C pav.)!

Norėdami padidinti pjovimo greitį, pjaukite šiek tiek siūbuodami (pjovimo kryptimi).

Jeigu pjūklelis įstringa, tuojau pat atleiskite įjun‌gimo-išjungimo jungiklį. Pjūvį truputį praskėski‌te tam skirtu įrankiu ir ištraukite elektrinį įrankį su pjūkleliu.

Skeliamasis peilis (3) neleidžia pjauti kryptimi, priešinga pjūklo grandinės judėjimo krypčiai (žr. D pav.).

Baigę dirbti, ant pjūklelio (1), kad jį apsaugotumėte, uždėkite transportavimo apsaugą (12).