# Указания за работа

- Ако ножът се заклини, незабавно изклю‌чете електроинструмента.

- При работа с малки или тънкостенни детайли винаги използвайте стабилна основа.

- При рязане внимавайте посоката да е отпред назад (вж. фиг. B) или отгоре надолу (вж. фиг. C)!

За да увеличите скоростта на рязане, режете с леко люлеещо движение (по посоката на рязане).

Ако режещият лист се заклини, незабавно изключете електроинструмента. Разтворете леко среза с подходящ инструмент и извадете електроинструмента.

Разтварящият клин (3) предотвратява рязане срещу посоката на движение на веригата на триона (вж. фиг. D).

След края на работата поставяйте транспортната защита (12) върху режещия лист (1), за да го предпазите.