# Introduzir/substituir a lâmina de serra

- Para a montagem ou substituição do acessório é necessário usar luvas de proteção. Os acessórios são afiados e podem ficar quentes em caso de uso prolongado.

- Se pretender substituir uma lâmina de serra, evite o contacto com os olhos e utilize luvas de proteção em perfeitas condições. A lâmina de serra pode aquecer em caso de operação prolongada.

- Não puxe pela corrente e não retire a corrente da unidade de guia.

Troque sempre uma lâmina de serra completa por uma lâmina de serra completa. A corrente sozinha não pode ser substituída.

##

Só usar lâminas de serra apropriadas para o material a ser trabalhado. A lâmina de serra não deveria ser mais longa do que necessário para o corte previsto.

Lâmina de serra | Profundidade de corte | Número de encomenda | Materiais
--- | --- | --- | ---
NanoBlade Wood Basic | 50 mm | 2 609 256 D83 | Madeira, plástico (PVC, PC, PMMA)
NanoBlade Wood Basic | 65 mm | 2 609 256 F43 | Madeira, plástico (PVC, PC, PMMA)
NanoBlade Wood Speed | 50 mm | 2 609 256 D84 | Madeira, plástico (PVC, PC, PMMA)
NanoBlade Wood Speed | 65 mm | 2 609 256 D86 | Madeira, plástico (PVC, PC, PMMA)

##

- Utilize apenas lâminas de serra limpas. Certifique-se de que também o encaixe para o encabadouro da lâmina de serra está isento de aparas e serradura.

Abra com a alavanca de bloqueio (10) a cobertura (9) do encaixe para o encabadouro da lâmina de serra. Coloque a lâmina da serra da forma ilustrada na figura. Certifique-se de que o veio de acionamento e a extremidade da lâmina de serra cabem no entalhe do encaixe para o encabadouro da lâmina de serra (13). Feche a cobertura do encaixe para o encabadouro da lâmina de serra e bloqueie a mesma com a alavanca de bloqueio. A alavanca de bloqueio tem de encaixar de forma audível.

A corrente da lâmina de serra não tensiona automaticamente.

Se a corrente deslizar ou se soltar da unidade guia, abra e feche a cobertura (9) do encaixe para o encabadouro da lâmina de serra.

##

Abra a alavanca de bloqueio (10) e vire a cobertura (9) do encaixe para o encabadouro da lâmina de serra completamente para cima. Retire a lâmina de serra.