# Isætning/skift af savklinge

- Brug beskyttelseshandsker ved montering eller ved skift af indsatsværktøj. Indsatsværktøjer er skarpe og kan blive varme ved længere tids brug.

- Undgå hudkontakt, når du vil udskifte savklinge, og brug egnede sikkerhedshandsker. Savklingen kan blive varm, hvis den bruges i længere tid.

- Træk ikke i kæden, og træk ikke kæden af føringsenheden.

Udskift altid en komplet savklinge med en komplet savklinge. Kæden alene kan ikke skiftes.

##

Anvend kun savklinger, som egner sig til det materiale, der skal arbejdes med. Savklingen bør ikke være længere end det snit, der er nødvendigt.

Savklinge | Skæredybde | Bestillingsnummer | Materialer
--- | --- | --- | ---
NanoBlade Wood Basic | 50 mm | 2 609 256 D83 | Træ, plastik (PVC, PC, PMMA)
NanoBlade Wood Basic | 65 mm | 2 609 256 F43 | Træ, plastik (PVC, PC, PMMA)
NanoBlade Wood Speed | 50 mm | 2 609 256 D84 | Træ, plastik (PVC, PC, PMMA)
NanoBlade Wood Speed | 65 mm | 2 609 256 D86 | Træ, plastik (PVC, PC, PMMA)

##

- Isæt kun rene savklinger. Sørg for, at også savklingeholderen er fri for spåner og savsmuld.

Brug låsehåndtaget (10) til at åbne savklingeholderens afskærmning (9). Isæt savklingen som vist på billedet. Sørg for, at drivakslen og enden af savklingen passer ind i udsparingen på savklingeholderen (13). Luk savklingeholderens afskærmning, og lås denne med låsehåndtaget. Låsehåndtaget skal gå hørbart i indgreb.

Savklingens kæde strammes automatisk.

Hvis kæden glider eller løsner sig fra føringsenheden, skal du åbne og lukke savklingeholderens afskærmning (9).

##

Åbn låsehåndtaget (10), og vip savklingeholderens afskærmning (9) helt op. Tag savklingen ud.