# Uporaba

##

Za vklop električnega orodja najprej pritisnite varnostno zaporo vklopa (4) v desno ali levo. Nato pritisnite na stikalo za vklop/izklop (5) in ga držite.

Ko je električno orodje vklopljeno, lahko izpustite zaporo vklopa (4).

Za izklop električnega orodja spustite stikalo za vklop/izklop (5).

##

Hitrost žaganja vklopljenega električnega orodja lahko brezstopenjsko upravljate glede na to, kako močno pritisnete stikalo za vklop/izklop (5).

Potrebna hitrost žaganja je odvisna od obdelovanca in delovnih pogojev, določite jo lahko s praktičnim preizkusom.

Priporočamo, da zmanjšajte hitrost žaganja, ko žagin list nameščate na obdelovanec.

##

Električnega orodja pri uporabi v skladu z namembnostjo ni mogoče preobremeniti. Pri preobremenitvi ali prekoračitvi dovoljene temperature akumulatorske baterije elektronika izklopi električno orodje, dokler ni znova doseženo območje optimalne delovne temperature.