# 제품 사양

다목적 톱 | UniversalCut 18V‑65
--- | ---
품번 |  | ‎3 603 CD5 2..‎‎‎‎
정격 전압 | V= | 18
무부하 속도 n₀A) | min–1 | 0–8000
최대 절단 깊이 | mm | 65
EPTA-Procedure 01:2014에 따른 중량A) | kg | 1.4 (1.5 Ah)–1.7 (6.0 Ah)
충전 시 권장되는 주변 온도 | °C | 0 … +35
작동 시B) 및 보관 시 허용되는 주변 온도 | °C | –20 … +50
권장 배터리 |  | PBA 18V…W-.
권장하는 충전기C) |  | AL 18…

A)

  사용하는 배터리에 따라 상이

B)

  온도 < 0 °C일 때 출력 제한

C)

  PBA 배터리와 호환되지 않는 충전기: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV