# Montarea/schimbarea pânzei de ferăstrău

- La montarea sau schimbarea accesoriului purtaţi mănuşi de protecţie. Accesoriile sunt ascuţite şi se pot înfierbânta după o utilizare mai îndelungată.

- Atunci când doriţi să înlocuiţi o pânză de ferăstrău, evitaţi contactul cu pielea şi folosiţi mănuşi de protecţie nedeteriorate. După o utilizare mai îndelungată, pânza de ferăstrău se poate înfierbânta.

- Nu trageţi de lanţ şi nu trageţi lanţul de la nivelul unităţii de ghidare.

Înlocuiţi în toate situaţiile o pânză completă de ferăstrău cu o altă pânză de ferăstrău completă. Nu este posibilă înlocuirea individuală a lanţului.

##

Folosiţi numai pânze de ferăstrău adecvate pentru materialul de prelucrat. Pânza de ferăstrău nu ar trebui să fie mai lungă decât este necesar pentru tăierea preconizată.

Pânză de ferăstrău | Adâncime de tăiere | Număr de comandă | Materiale
--- | --- | --- | ---
NanoBlade Wood Basic | 50 mm | 2 609 256 D83 | Lemn, plastic (PVC, PC, PMMA)
NanoBlade Wood Basic | 65 mm | 2 609 256 F43 | Lemn, plastic (PVC, PC, PMMA)
NanoBlade Wood Speed | 50 mm | 2 609 256 D84 | Lemn, plastic (PVC, PC, PMMA)
NanoBlade Wood Speed | 65 mm | 2 609 256 D86 | Lemn, plastic (PVC, PC, PMMA)

##

- Montaţi numai pânze de ferăstrău curate. Aveţi grijă ca şi sistemul de prindere a pânzei de ferăstrău să fie curăţat de aşchii şi de rumeguş.

Deschideţi cu ajutorul pârghiei de blocare (10) capacul (9) sistemului de prindere al pânzei de ferăstrău. Montaţi pânza de ferăstrău conform celor ilustrate în figură. Aveţi grijă ca arborele de antrenare şi capătul pânzei de ferăstrău să se potrivească în degajarea sistemului de prindere a pânzei de ferăstrău (13). Închideţi capacul sistemului de prindere a pânzei de ferăstrău şi blocaţi-l cu pârghia de blocare. Pârghia de blocare trebuie să se fixeze sonor.

Lanţul pânzei de ferăstrău se întinde automat.

Dacă lanţul alunecă sau se desprinde din ghidaj, deschideţi şi închideţi capacul (9) sistemului de prindere al pânzei de ferăstrău.

##

Deschide pârghia de blocare (10) şi rabatează complet în sus capacul (9) al sistemului de prindere a pânzei de ferăstrău. Extrageţi pânza de ferăstrău.