# Techniniai duomenys

Universalusis pjūklas | UniversalCut 18V‑65
--- | ---
Gaminio numeris |  | ‎3 603 CD5 2..‎‎‎‎
Nominalioji įtampa | V= | 18
Tuščiosios eigos sūkių skaičius n₀A) | min–1 | 0–8000
Maks. pjovimo gylis | mm | 65
Svoris pagal „EPTA-Procedure 01:2014“A) | kg | 1,4 (1,5 Ah)–1,7 (6,0 Ah)
Rekomenduojama aplinkos temperatūra įkraunant | °C | 0 … +35
Leidžiama aplinkos temperatūra veikiantB) ir sandėliuojant | °C | –20 … +50
Rekomenduojami akumuliatoriai |  | PBA 18V…W-.
Rekomenduojami krovikliaiC) |  | AL 18…

A)

  Priklausomai nuo naudojamo akumuliatoriaus

B)

  Ribota galia, esant temperatūrai <0 °C

C)

  Žemiau nurodyti krovikliai PBA akumuliatoriui netinka: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV