# Teknik veriler

Çok amaçlı testere | UniversalCut 18V‑65
--- | ---
Malzeme numarası |  | ‎3 603 CD5 2..‎‎‎‎
Anma gerilimleri | V= | 18
Boştaki devir sayısı n₀A) | dev/dak | 0–8000
Maks. kesme derinliği | mm | 65
Ağırlığı EPTA-Procedure 01:2014 uyarıncaA) | kg | 1,4 (1,5 Ah)–1,7 (6,0 Ah)
Şarj sırasında önerilen ortam sıcaklığı | °C | 0 … +35
ÇalışmaB) ve depolama sırasında izin verilen ortam sıcaklığı | °C | –20 … +50
Tavsiye edilen aküler |  | PBA 18V…W-.
Önerilen şarj cihazlarıC) |  | AL 18…

A)

  Kullanılan aküye bağlıdır

B)

  <0 °C sıcaklıklarda sınırlı performans

C)

  Aşağıdaki şarj cihazları PBA aküsü ile uyumlu değildir: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV