# Pracovní pokyny

- Pokud se pilový plátek zablokuje, elektronářadí okamžitě vypněte.

- Při opracování malých nebo tenkých obrobků používejte vždy stabilní podklad.

- Při řezání dbejte na směr postupu zepředu dozadu (viz obrázek B) nebo shora dolů (viz obrázek C)!

Pro zvýšení řezné rychlosti řezejte mírně houpavým pohybem (ve směru řezu).

Pokud se pilový list vzpříčí, elektrické nářadí okamžitě vypněte. Řezanou spáru pomocí vhodného nástroje trochu rozepřete a elektrické nářadí vytáhněte ven.

Rozpěrný klín (3) brání řezání proti směru chodu pilového řetězu (viz obrázek D).

Po skončení práce nasaďte přepravní chránič (12) na pilový list (1), aby byl chráněný.