# Tehnični podatki

Večnamenska žaga | UniversalCut 18V‑65
--- | ---
Kataloška številka |  | ‎3 603 CD5 2..‎‎‎‎
Nazivna napetost | V= | 18
Število vrtljajev v prostem teku n₀A) | min–1 | 0–8000
Najv. globina reza | mm | 65
Teža po EPTA-Procedure 01:2014A) | kg | 1,4 (1,5 Ah)–1,7 (6,0 Ah)
Priporočena zunanja temperatura med polnjenjem | °C | 0 … +35
Dovoljena zunanja temperatura med delovanjemB) in med skladiščenjem | °C | –20 … +50
Priporočene akumulatorske baterije |  | PBA 18V…W-.
Priporočeni polnilnikiC) |  | AL 18…

A)

  Odvisno od uporabljene akumulatorske baterije

B)

  Omejena zmogljivost pri temperaturah pod 0 °C.

C)

  Naslednji polnilniki niso združljivi z akumulatorsko baterijo PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV