# Arbejdsvejledning

- Sluk straks for el-værktøjet, hvis savklingen blokerer.

- Anvend altid et stabilt underlag ved bearbejdning af små eller tynde emner.

- Sørg ved savning for at vælge en skæreretning forfra og bagud (se billede B) eller oppefra og nedefter (se billede C)!

For at øge skærehastighedne skal du save med en let vuggende bevægelse (i skæreretningen).

Sluk straks for el-værktøjet, hvis savklingen kommer i klemme. Udvid savspalten med et egnet værktøj, og træk el-værktøjet ud.

Spaltekilen (3) forhindrer savning mod kædens omløbsretning (se billede D).

Sæt transportbeskyttelsen (12) på savklingen (1), når du er færdig med arbejdet.