# 기계 시동

##

전동공구의 전원을 켜려면 먼저 시동 안전 잠금장치 (4) 를 좌측 또는 우측으로 누르십시오. 이어서 전원 스위치 (5) 를 누르고 누른 상태를 유지하십시오.

전동공구가 켜지면, 시동 안전 잠금장치 (4) 에서 손을 떼도 됩니다.

전동공구를 끄려면 전원 스위치 (5) 에서 손을 떼십시오.

##

전원 스위치 (5) 를 밀어 이동시키는 만큼 전원이 켜진 전동공구의 톱날 속도를 조절할 수 있습니다.

요구되는 톱날 속도는 작업하려는 소재와 작업 조건에 따라 다르므로 실제 시험을 통해 결정할 수 있습니다.

톱날을 작업물에 가져갈 경우에는 톱날 속도를 줄이기를 권장합니다.

##

규정에 맞게 사용할 때 전동공구의 과부하를 방지할 수 있습니다. 과도한 부하가 발생하거나 허용되는 배터리 온도를 초과한 경우, 전동공구가 다시 최적의 작동 온도 영역에 이를 때까지 전동공구 작동을 차단합니다.