# Установка/смена пильного полотна

- При установке и смене рабочего инструмента надевайте защитные перчатки. Рабочие инструменты острые и при длительном использовании могут нагреваться.

- При замене пильного полотна, избегайте его прикосновения к коже и используйте безупречные защитные перчатки. При длительной эксплуатации пильное полотно может нагреваться.

- Не тяните за цепь и не стягивайте цепь с направляющей шины.

Всегда заменяйте пильное полотно в сборе на пильное полотно в сборе. Отдельно цепь заменить нельзя.

##

Применяйте только пильные полотна, пригодные для обрабатываемого материала. Длина пильного полотна не должна быть больше, чем это необходимо для предусмотренного распила.

Пильное полотно | Глубина пропила | Номер для заказа | Материалы
--- | --- | --- | ---
NanoBlade Wood Basic | 50 мм | 2 609 256 D83 | Древесина, пластик (ПВХ, поликарбонат, оргстекло)
NanoBlade Wood Basic | 65 мм | 2 609 256 F43 | Древесина, пластик (ПВХ, поликарбонат, оргстекло)
NanoBlade Wood Speed | 50 мм | 2 609 256 D84 | Древесина, пластик (ПВХ, поликарбонат, оргстекло)
NanoBlade Wood Speed | 65 мм | 2 609 256 D86 | Древесина, пластик (ПВХ, поликарбонат, оргстекло)

##

- Вставляйте только чистые пильные полотна. Следите за тем, чтобы в креплении для пильного полотна не было стружки и опилок.

Рычагом фиксации (10) откройте крышку (9) крепления для пильного полотна. Вставьте пильное полотно, как показано на рисунке. Следите за тем, чтобы приводной вал и конец пильного полотна зашли в выемку крепления для пильного полотна (13). Закройте крышку крепления для пильного полотна и зафиксируйте ее рычагом фиксации. Рычаг фиксации должен отчетливо войти в зацепление.

Цепь пильного полотна натягивается автоматически.

Если цепь проскальзывает или сходит с направляющей шины, откройте и закройте крышку (9) крепления для пильного полотна.

##

Откройте рычаг фиксации (10) и откиньте крышку (9) крепления для пильного полотна до самого конца. Извлеките пильное полотно.