# Akumulatora uzlādes pakāpes indikators

Ja elektroinstruments ir ieslēgts, akumulatora uzlādes līmeņa indikators rāda vēl atlikušo akumulatora uzlādes līmeni vai pārslodzi.

LED | Kapacitāte
--- | ---
Pastāvīgi deg 3 zaļas LED lampiņas | 75–100 %
Pastāvīgi deg 2 zaļas LED lampiņas | 40–75 %
Pastāvīgi deg 1 zaļa LED lampiņa | 15–40 %
Lēnām mirgo 1 zaļa LED lampiņa | 0–15 %

Uzlādes pakāpes indikatora trīs zaļās LED diodes sāk ātri mirgot tad, ja akumulatora temperatūra ir ārpus darba temperatūras diapazona robežām un/vai ja ir nostrādājusi aizsardzība pret pārslodzi.