# Akku-ladetilstandsindikator

Akku-ladetilstandsindikatoren viser den tilgængelige akku-kapacitet eller overbelastning, når el-værktøjet er tændt.

LED | Kapacitet
--- | ---
Konstant lys 3 × grøn | 75–100 %
Konstant lys 2 × grøn | 40–75 %
Konstant lys 1 × grøn | 15–40 %
Langsomt blinkende lys 1 × grøn | 0–15 %

De 3 lysdioder i ladetilstandsindikatoren blinker hurtigt, når akkuens temperatur er uden for driftstemperaturområdet, og/eller overbelastningssikringen er aktiveret.