# Ара полотносын салу/алмастыру

- Алмалы-салмалы аспапты орнату немесе алмастыру кезінде қорғағыш қолғап киіңіз. Алмалы-салмалы аспаптар өткір болып ұзақ уақыт пайдаланғанда қызып кетуі мүмкін.

- Ара дискісін алмастыру қажет болғанда терімен жанасуына жол бермеңіз және жақсы күйдегі қорғаныш қолғапты пайдаланыңыз. Ара дискісі ұзақ уақыт пайдаланылған кезде қызып кетуі мүмкін.

- Шынжырды тартпаңыз және шынжырды бағыттауыштан суырмаңыз.

Әрдайым ара дискісін толықтай жаңа ара дискісіне алмастырыңыз. Шынжырдың өзін алмастыруға болмайды.

##

Тек өңделетін материалға сайкес келетін ара дискілерін пайдаланыңыз. Ара дискісі қажетті кесіктен ұзын болмауы керек.

Ара төсемі | Кесік тереңдігі | Тапсырыс нөмірі | Материалдар
--- | --- | --- | ---
NanoBlade Wood Basic | 50 мм | 2 609 256 D83 | Сүрек, пластик (ПВХ, ПК, ПММА)
NanoBlade Wood Basic | 65 мм | 2 609 256 F43 | Сүрек, пластик (ПВХ, ПК, ПММА)
NanoBlade Wood Speed | 50 мм | 2 609 256 D84 | Сүрек, пластик (ПВХ, ПК, ПММА)
NanoBlade Wood Speed | 65 мм | 2 609 256 D86 | Сүрек, пластик (ПВХ, ПК, ПММА)

##

- Тек таза ара дискісін орнатыңыз. Ара дискісінің патронында жоңқа мен үгінді болмағанына көз жеткізіңіз.

Құлыптау иінтірегінің (10) көмегімен ара дискісі патронының қақпағын (9) ашыңыз. Ара дискісін суретте көрсетілгендей салыңыз. Жетек білігі және ара дискісінің шеті ара дискісі патронының (13) ойығына сай келетіндігіне көз жеткізіңіз. Ара дискісі патронының қақпағын жауып, оны құлыптау иінтірегінің көмегімен құлыптап қойыңыз. Құлыптау иінтірегі шерту дыбысымен тірелуі тиіс.

Ара дискісінің шынжыры автоматты тартылады.

Егер жынжыр сырғыса немесе бағыттауыштан босап кетсе, ара дискісі патронының қақпағын (9) ашып жабыңыз.

##

Құлыптау иінтірегін (10) ашып, ара дискісі патронының қаптамасын (9) толықтай жайыңыз. Ара дискісін шығарып алыңыз.