# Çalışırken dikkat edilecek hususlar

- Testere bıçağı bloke olacak olursa, elektrikli el aletini hemen kapatın.

- Küçük veya iş parçalarıyla çalışırken her zaman stabil bir altlık kullanın.

- Kesme yaparken kesme yönünün önden arkaya (bkz. Resim B) veya yukarıdan aşağıya (bkz. Resim C) olmasına dikkat edin!

Kesim hızını artırmak için hafif bir sallama hareketiyle (kesme yönünde) testereleyin.

Testere bıçağı sıkışırsa, elektrikli el aletini hemen kapatın. Testereleme aralığını uygun bir aletle biraz açın ve elektrikli el aletini dışarı çekin.

Bıçak kaması (3) testere zincirinin dönme yönüne karşı kesmeyi önler (bkz. resim D).

Çalışmayı bitirdikten sonra korumak için nakliye korumasını (12) testere bıçağının (1) üzerine yerleştirin.