# Zāģa asmens iestiprināšana vai nomaiņa

- Veicot instrumenta montāžu vai iestiprināmo darbinstrumentu nomaiņu, uzvelciet aizsargcimdus. Iestiprināmie darbinstrumenti ir asi un ilgstošas lietošanas laikā var sakarst.

- Nomainot zāģa asmeni, nepieļaujiet tā saskaršanos ar ādu un lietojiet nebojātus aizsargcimdus. Ilgāku laiku darbinot instrumentu, zāģa asmens var stipri sakarst.

- Nevelciet aiz zāģa ķēdes un nevelciet zāģa ķēdi ārā no vadotnes.

Vienmēr nomainiet visu zāģa asmeni kopumā pret jaunu zāģa asmeni pilnā sastāvā. Zāģa ķēdi nevar nomainīt atsevišķi.

##

Lietojiet tikai zāģa asmeņus, kas ir piemēroti apstrādājamajam materiālam. Zāģa asmenim nav jābūt garākam, nekā tas ir nepieciešams zāģējumu veidošanai paredzētajā dziļumā.

Zāģa asmens | Zāģēšanas dziļums | Pasūtījuma numurs | Materiāli
--- | --- | --- | ---
NanoBlade Wood Basic | 50 mm | 2 609 256 D83 | Koks, plastmasa (PVC, PC, PMMA)
NanoBlade Wood Basic | 65 mm | 2 609 256 F43 | Koks, plastmasa (PVC, PC, PMMA)
NanoBlade Wood Speed | 50 mm | 2 609 256 D84 | Koks, plastmasa (PVC, PC, PMMA)
NanoBlade Wood Speed | 65 mm | 2 609 256 D86 | Koks, plastmasa (PVC, PC, PMMA)

##

- Iestipriniet instrumentā tikai tīrus zāģa asmeņus. Pie tam sekojiet, lai zāģa asmens stiprinājums būtu brīvs no gružiem un zāģa skaidām.

Ar fiksējošo sviru (10) atveriet zāģa asmens stiprinājuma pārsegu (9). Ievietojiet zāģa asmeni, kā parādīts attēlā. Sekojiet, lai, piedziņas vārpsta un zāģa asmens gals ievietotos zāģa asmens stiprinājuma (13) izgriezumos. Aizveriet zāģa asmens stiprinājuma pārsegu un nostipriniet to ar fiksējošo sviru. Svirai jāfiksējas ar skaidri sadzirdamu troksni.

Zāģa asmens ķēde spriegojas automātiski.

Ja ķēde izslīd vai izlec no vadotnes mezgla, atveriet un atkal aizveriet zāģa asmens stiprinājuma pārsegu (9).

##

Atbrīvojiet fiksēšanas sviru (10) un pilnībā paceliet zāģa asmens stiprinājuma pārsegu (9). Izņemiet zāģa asmeni.