# Dane techniczne

Piła uniwersalna | UniversalCut 18V‑65
--- | ---
Numer katalogowy |  | ‎3 603 CD5 2..‎‎‎‎
Napięcie znamionowe | V= | 18
Prędkość obrotowa bez obciążenia n₀A) | min–1 | 0–8.000
Maks. głębokość cięcia | mm | 65
Waga zgodnie z EPTA-Procedure 01:2014A) | kg | 1,4 (1,5 Ah)–1,7 (6,0 Ah)
Zalecana temperatura otoczenia podczas ładowania | °C | 0 … +35
Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas pracyB) i podczas przechowywania | °C | –20 … +50
Zalecane akumulatory |  | PBA 18V…W-.
Zalecane ładowarkiC) |  | AL 18…

A)

  W zależności od zastosowanego akumulatora

B)

  Ograniczona wydajność w przypadku temperatur <0 °C.

C)

  Następujące ładowarki nie są kompatybilne z akumulatorem PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV