# Технички податоци

Аголна брусилка |  | UniversalGrind 750-115 | UniversalGrind 750-125 | UniversalGrind 7-125
--- | --- | --- | --- | ---
Број на дел |  | ‎3 603 CE2 0..‎ | ‎3 603 CE2 0..‎ | ‎3 603 CE2 0..‎
Номинална јачина | W | 750 | 750 | 750
Номинална брзинаA) | min-1 | 12000 | 12000 | 12000
Макс. дијаметар на брусната плоча/гумениот брусен диск | mm | 115 | 125 | 125
Навој на вретеното за брусење |  | M 14 | M 14 | M 14
Макс. должина на навојот за вретеното за брусење | mm | 11,5 | 11,5 | 11,5
Заштита од рестартирање |  | ● | ● | ●
ТежинаB)C)
со стандардна дополнителна рачка | kg | 1,9 | 1,9 | 1,9
Класа на заштита |  | / II | / II | / II

A)

  Номинален број на вртежи во празен од според EN IEC 62841-2-3 за избор на соодветни алати за вметнување. Актуелниот број на вртежи во празен од е помал од безбедносни причини и поради производните толеранции.

B)

  Тежина без кабел за струја и без приклучок за струја

C)

  во зависност од користената заштитна хауба ((5), (6), (7)) и од користената дополнителна рачка ((4))

Аголна брусилка |  | UniversalGrind 850-125 | UniversalGrind 8500-125
--- | --- | --- | ---
Број на дел |  | ‎3 603 CE2 1..‎ | ‎3 603 CE2 1..‎
Номинална јачина | W | 850 | 850
Номинална брзинаA) | min-1 | 12000 | 12000
Макс. дијаметар на брусната плоча/гумениот брусен диск | mm | 125 | 125
Навој на вретеното за брусење |  | M 14 | M 14
Макс. должина на навојот за вретеното за брусење | mm | 11,5 | 11,5
Заштита од рестартирање |  | ● | ●
ТежинаB)C)
со стандардна дополнителна рачка | kg | 1,9 | 1,9
Класа на заштита |  | / II | / II

A)

  Номинален број на вртежи во празен од според EN IEC 62841-2-3 за избор на соодветни алати за вметнување. Актуелниот број на вртежи во празен од е помал од безбедносни причини и поради производните толеранции.

B)

  Тежина без кабел за струја и без приклучок за струја

C)

  во зависност од користената заштитна хауба ((5), (6), (7)) и од користената дополнителна рачка ((4))

Податоците важат за номинален напон [U] од 230 V. Овие податоци може да отстапуваат при различни напони, во зависност од изведбата во односната земја.