# Componentes principales

La numeración de los componentes representados se refiere a la imagen de la herramienta eléctrica en la página ilustrada.

(1) | Palanca de desenclavamiento de la cubierta ‌protectora
(2) | Tecla de bloqueo del husillo
(3) | Interruptor de conexión/desconexión
(4) | Empuñadura adicional estándar (zona de agarre aislada)A)
(5) | Cubierta protectora para tronzarA)
(6) | Cubierta protectora para amolar
(7) | Cubierta para tronzar
(8) | Brida de alojamiento con anillo toroidal
(9) | Disco abrasivoA)
(10) | Disco de tronzarA)
(11) | Disco tronzador diamantadoA)
(12) | Tuerca de sujeción
(13) | Llave de dos pivotes para la tuerca de sujeción/tuerca redonda
(14) | Empuñadura (zona de agarre aislada)
(15) | Husillo amolador
(16) | Protección para las manosA)
(17) | Plato lijador de gomaA)
(18) | Hoja lijadoraA)
(19) | Tuerca redondaA)
(20) | Cepillo de coronaA)
(21) | Cubierta de aspiración para tronzar con carro guíaA)
(22) | Llave de bocaA)

A)

  Estos accesorios no corresponden al material que se adjunta de serie.