# البيانات الفنية

المجلخة الزاوية |  | UniversalGrind 750-115 | UniversalGrind 750-125 | UniversalGrind 7-125
--- | --- | --- | --- | ---
رقم الصنف |  | ‎3 603 CE2 0..‎ | ‎3 603 CE2 0..‎ | ‎3 603 CE2 0..‎
قدرة الدخل الاسمية | واط | ‎750 | ‎750 | ‎750
عدد لفات القياسA) | لفة/دقيقة | 12000 | 12000 | 12000
أقصى قطر لقرص التجليخ/صحن التجليخ المطاطي | مم | 115 | 125 | 125
لولب محور دوران الجلاخة |  | M 14 | M 14 | M 14
أقصى طول للولب محور دوران الجلاخة | مم | 11,5 | 11,5 | 11,5
واقية إعادة التشغيل |  | ● | ● | ●
الوزنB)C)
مع مقبض إضافي قياسي | كجم | 1,9 | 1,9 | 1,9
فئة الحماية |  | / II | / II | / II

A)

  عدد اللفات اللاحملي المقدر وفقًا للمواصفة EN IEC 62841-2-3 لاختيار عدد الشغل المناسبة. عدد اللفات اللاحملي الفعلي أقل لأسباب تتعلق بالأمان ولأسباب تتعلق بنسب تفاوت التصنيع.

B)

  الوزن دون وصلة الكهرباء ودون قابس الكهرباء

C)

  تبعًا لغطاء الوقاية المستخدم ((5)، (6)، (7)) والمقبض الإضافي المستخدم ((4))

المجلخة الزاوية |  | UniversalGrind 850-125 | UniversalGrind 8500-125
--- | --- | --- | ---
رقم الصنف |  | ‎3 603 CE2 1..‎ | ‎3 603 CE2 1..‎
قدرة الدخل الاسمية | واط | 850 | 850
عدد لفات القياسA) | لفة/دقيقة | 12000 | 12000
أقصى قطر لقرص التجليخ/صحن التجليخ المطاطي | مم | 125 | 125
لولب محور دوران الجلاخة |  | M 14 | M 14
أقصى طول للولب محور دوران الجلاخة | مم | 11,5 | 11,5
واقية إعادة التشغيل |  | ● | ●
الوزنB)C)
مع مقبض إضافي قياسي | كجم | 1,9 | 1,9
فئة الحماية |  | / II | / II

A)

  عدد اللفات اللاحملي المقدر وفقًا للمواصفة EN IEC 62841-2-3 لاختيار عدد الشغل المناسبة. عدد اللفات اللاحملي الفعلي أقل لأسباب تتعلق بالأمان ولأسباب تتعلق بنسب تفاوت التصنيع.

B)

  الوزن دون وصلة الكهرباء ودون قابس الكهرباء

C)

  تبعًا لغطاء الوقاية المستخدم ((5)، (6)، (7)) والمقبض الإضافي المستخدم ((4))

تسري البيانات على جهد اسمي [U] يبلغ 230 فلط. قد تختلف تلك البيانات حسب اختلاف الجهد والطرازات الخاصة بكل دولة.