# Dados técnicos

Rebarbadora |  | UniversalGrind 750-115 | UniversalGrind 750-125 | UniversalGrind 7-125
--- | --- | --- | --- | ---
Número de produto |  | ‎3 603 CE2 0..‎ | ‎3 603 CE2 0..‎ | ‎3 603 CE2 0..‎
Potência nominal absorvida | W | 750 | 750 | 750
Rotação nominalA) | r.p.m. | 12000 | 12000 | 12000
Diâmetro máx. dos discos de rebarbar/diâmetro do prato de lixar em borracha | mm | 115 | 125 | 125
Rosca do veio de retificação |  | M 14 | M 14 | M 14
Comprimento máx. da rosca do veio de retificação | mm | 11,5 | 11,5 | 11,5
Proteção contra rearranque involuntário |  | ● | ● | ●
PesoB)C)
com punho adicional padrão | kg | 1,9 | 1,9 | 1,9
Classe de proteção |  | / II | / II | / II

A)

  Número de rotações em vazio nominal segundo a norma EN IEC 62841-2-3 para a seleção das ferramentas de trabalho adequadas. O número de rotações em vazio real é mais baixo por motivos de segurança e devido às tolerâncias de fabrico.

B)

  Peso sem cabo de ligação à rede e sem ficha de rede

C)

  Dependendo da tampa de proteção utilizada ((5), (6), (7)) e do punho adicional utilizado ((4))

Rebarbadora |  | UniversalGrind 850-125 | UniversalGrind 8500-125
--- | --- | --- | ---
Número de produto |  | ‎3 603 CE2 1..‎ | ‎3 603 CE2 1..‎
Potência nominal absorvida | W | 850 | 850
Rotação nominalA) | r.p.m. | 12000 | 12000
Diâmetro máx. dos discos de rebarbar/diâmetro do prato de lixar em borracha | mm | 125 | 125
Rosca do veio de retificação |  | M 14 | M 14
Comprimento máx. da rosca do veio de retificação | mm | 11,5 | 11,5
Proteção contra rearranque involuntário |  | ● | ●
PesoB)C)
com punho adicional padrão | kg | 1,9 | 1,9
Classe de proteção |  | / II | / II

A)

  Número de rotações em vazio nominal segundo a norma EN IEC 62841-2-3 para a seleção das ferramentas de trabalho adequadas. O número de rotações em vazio real é mais baixo por motivos de segurança e devido às tolerâncias de fabrico.

B)

  Peso sem cabo de ligação à rede e sem ficha de rede

C)

  Dependendo da tampa de proteção utilizada ((5), (6), (7)) e do punho adicional utilizado ((4))

Os dados aplicam-se a uma tensão nominal [U] de 230 V. Com tensões divergentes e em versões específicas do país, estes dados podem variar.