# Sallitut hiomatarvikkeet

Voit käyttää kaikkia tässä käyttöoppaassa mainittuja hiomatarvikkeita.

Käytettävän hiomatarvikkeen suurimman sallitun kierrosluvun [min-1] tai kehänopeuden [m/s] täytyy vastata vähintään seuraavassa taulukossa vaadittuja arvoja.

Huomioi tämän takia hiomatarvikkeen etiketissä ilmoitettu suurin sallittu kierrosluku tai kehänopeus.

| maks. [mm] | [mm] | [°] |  |
--- | --- | --- | --- | --- | ---
| D | b | s | d | α | [min-1] | [m/s]
| 115 125 | 6 6 | – – | 22,2 22,2 | – – | 12 000 12 000 | 80 80
| 115 125 | 3 3 | – – | 22,2 22,2 | – – | 12 000 12 000 | 80 80
| 115 125 | – – | – – | – – | – – | 12 000 12 000 | 80 80
| 75 | 30 | – | M 14 | – | 12 000 | 80
| 115 125 | 6 6 | 10 10 | 22,2 22,2 | > 0 > 0 | 12 000 12 000 | 80 80