# Montage du dispositif de protection

- Débranchez le câble d’alimentation de la prise avant d’effectuer des travaux quels qu’il soient sur l’outil électroportatif.

Remarque : En cas de cassure de la meule ou du disque pendant l’utilisation ou de détérioration des dispositifs de fixation sur le capot de protection/l’outil électroportatif, envoyez sans tarder l’outil électroportatif dans un centre de service après-vente. Pour les adresses, reportez-vous à la section « Service après-vente et conseil utilisateurs ».

##

Remarque : Avant d’utiliser l’outil électroportatif pour meuler, retirez le cache spécial tronçonnage (7) s’il est monté (voir figure B).

Positionnez le capot de protection (6) sur l’outil électroportatif en faisant coïncider les ergots de détrompage du capot de protection et les évidements de l’outil. Ce faisant, actionnez et maintenez actionné le levier de déverrouillage (1).
Pressez le capot de protection (6) sur le collet de broche jusqu’à ce que l’épaulement du capot de protection vienne en appui contre le flasque de l’outil électroportatif et tournez le capot de protection jusqu’à ce qu’il s’enclenche de façon audible.
Ajustez la position du capot de protection (6) en fonction des besoins. Poussez pour cela le levier de déverrouillage (1) vers le haut et orientez le capot de protection (6) dans la position souhaitée.

- Orientez le capot de protection (6) de sorte que les deux ergots du levier de déverrouillage (1) viennent se loger dans les évidements correspondants du capot de protection (6).

- Orientez le capot de protection (6) de façon à éviter les projections d’étincelles en direction de l’utilisateur.

- Dans le sens de rotation de l’accessoire, le capot de protection (6) ne doit pouvoir pivoter que si l’on appuie sur le levier de déverrouillage (1) ! Si cela n’est pas le cas, ne continuez en aucun cas à utiliser l’outil électroportatif, confiez-le au service après-vente pour réparation.

Remarque : Les ergots de détrompage se trouvant sur le capot de protection (6) font en sorte que seul le capot de protection adapté à l’outil électroportatif puisse être monté.

##

- Pour les tronçonnages, utilisez toujours le capot de protection spécial tronçonnage (5) ou le capot de protection spécial meulage (6) avec le cache spécial tronçonnage (7).

- Lors du tronçonnage de matières minérales, veillez à assurer une aspiration suffisante des poussières.

Le capot de protection spécial tronçonnage (5) se monte comme le capot de protection spécial meulage (6).

### Cache spécial tronçonnage en plastique

Emboîtez le cache spécial tronçonnage (7) en plastique sur le capot de protection spécial meulage (6) (voir figure A). Le cache (7) s’enclenche de manière audible et perceptible sur le capot de protection (6).
Pour le retrait (voir figure B), déverrouillez le cache (7) sur le capot de protection (6) (➊) à gauche ou à droite et retirez le cache (➋).

##

Le capot d’aspiration spécial tronçonnage avec glissière de guidage (21) se monte comme le capot de protection spécial ébarbage.

Le capot d'aspiration est rendu solidaire de l'outil électroportatif en vissant la poignée supplémentaire (4) dans le carter d'engrenage à travers l'étrier du capot d'aspiration. Un aspirateur Bosch approprié peut être raccordé au niveau du capot d'aspiration avec glissière de guidage (21). Emboîtez pour cela le flexible d'aspiration muni de l'adaptateur d'aspiration dans la tubulure prévue à cet effet.

Remarque : Le frottement de la poussière dans le flexible d’aspiration et l’accessoire pendant l’aspiration génère des charges électrostatiques donnant lieu à des décharges d’électricité statique plus ou moins fortes (dépend de facteurs ambiants et de l’état physiologique de l’utilisateur). Bosch recommande d’utiliser un flexible d’aspiration antistatique (accessoire) pour l’aspiration de poussières fines et de matériaux secs.

##

- Lors de l’utilisation du plateau caoutchouc (17) ou de la brosse boisseau conique (20), montez toujours le protège-main (16).

Fixez le protège-main (16) avec la poignée supplémentaire (4).

##

Vissez la poignée supplémentaire (4) du côté gauche ou du côté droit de la tête de meuleuse, selon les besoins.

- N’utilisez l’outil électroportatif qu’avec la poignée supplémentaire (4).

- Ne continuez pas à utiliser l’outil électroportatif si la poignée supplémentaire (4) est endommagée. N’apportez aucune modification à la poignée supplémentaire (4).