# Accessori di levigatura ammessi

È consentito utilizzare tutti gli accessori di levigatura menzionati nelle presenti istruzioni d’uso.

Il numero di giri [giri/min] ammesso, oppure la velocità periferica [m/s] ammessa per gli accessori di levigatura utilizzati, dovranno corrispondere ai dati riportati nella tabella di seguito.

Occorrerà, pertanto, attenersi al valore ammesso per il numero di giri o per la velocità periferica, riportato sull’etichetta dell’accessorio di levigatura.

| max. [mm] | [mm] | [°] |  |
--- | --- | --- | --- | --- | ---
| D | b | s | d | α | [giri/min] | [m/s]
| 115 125 | 6 6 | – – | 22,2 22,2 | – – | 12000 12000 | 80 80
| 115 125 | 3 3 | – – | 22,2 22,2 | – – | 12000 12000 | 80 80
| 115 125 | – – | – – | – – | – – | 12000 12000 | 80 80
| 75 | 30 | – | M 14 | – | 12000 | 80
| 115 125 | 6 6 | 10 10 | 22,2 22,2 | > 0 > 0 | 12000 12000 | 80 80