# Τεχνικά χαρακτηριστικά

Γωνιακός λειαντήρας |  | UniversalGrind 750-115 | UniversalGrind 750-125 | UniversalGrind 7-125
--- | --- | --- | --- | ---
Κωδικός αριθμός |  | ‎3 603 CE2 0..‎ | ‎3 603 CE2 0..‎ | ‎3 603 CE2 0..‎
Ονομαστική ισχύς | W | 750 | 750 | 750
Ονομαστικός αριθμός στροφώνA) | min–1 | 12.000 | 12.000 | 12.000
Μέγιστη διάμετρος δίσκου λείανσης/διάμετρος λαστιχένιου δίσκου λείανσης | mm | 115 | 125 | 125
Σπείρωμα άξονα λείανσης |  | M 14 | M 14 | M 14
Μέγιστο μήκος σπειρώματος του άξονα λείανσης | mm | 11,5 | 11,5 | 11,5
Προστασία από αθέλητη επανεκκίνηση |  | ● | ● | ●
ΒάροςB)C)
Με στάνταρ πρόσθετη λαβή | kg | 1,9 | 1,9 | 1,9
Κατηγορία προστασίας |  | / II | / II | / II

A)

  Ονομαστικός αριθμός στροφών χωρίς φορτίο σύμφωνα με το πρότυπο EN IEC 62841-2-3 για την επιλογή κατάλληλων εξαρτημάτων. Ο πραγματικός ονομαστικός αριθμός στροφών είναι για λόγους ασφαλείας και λόγω των κατασκευαστικών ανοχών χαμηλότερος.

B)

  Βάρος χωρίς καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο και χωρίς φις

C)

  Ανάλογα με τον χρησιμοποιούμενο προφυλακτήρα ((5), (6), (7)) και από τη χρησιμοποιούμενη πρόσθετη λαβή ((4))

Γωνιακός λειαντήρας |  | UniversalGrind 850-125 | UniversalGrind 8500-125
--- | --- | --- | ---
Κωδικός αριθμός |  | ‎3 603 CE2 1..‎ | ‎3 603 CE2 1..‎
Ονομαστική ισχύς | W | 850 | 850
Ονομαστικός αριθμός στροφώνA) | min–1 | 12.000 | 12.000
Μέγιστη διάμετρος δίσκου λείανσης/διάμετρος λαστιχένιου δίσκου λείανσης | mm | 125 | 125
Σπείρωμα άξονα λείανσης |  | M 14 | M 14
Μέγιστο μήκος σπειρώματος του άξονα λείανσης | mm | 11,5 | 11,5
Προστασία από αθέλητη επανεκκίνηση |  | ● | ●
ΒάροςB)C)
Με στάνταρ πρόσθετη λαβή | kg | 1,9 | 1,9
Κατηγορία προστασίας |  | / II | / II

A)

  Ονομαστικός αριθμός στροφών χωρίς φορτίο σύμφωνα με το πρότυπο EN IEC 62841-2-3 για την επιλογή κατάλληλων εξαρτημάτων. Ο πραγματικός ονομαστικός αριθμός στροφών είναι για λόγους ασφαλείας και λόγω των κατασκευαστικών ανοχών χαμηλότερος.

B)

  Βάρος χωρίς καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο και χωρίς φις

C)

  Ανάλογα με τον χρησιμοποιούμενο προφυλακτήρα ((5), (6), (7)) και από τη χρησιμοποιούμενη πρόσθετη λαβή ((4))

Τα στοιχεία ισχύουν για μια ονομαστική τάση [U] 230 V. Σε περίπτωση που υπάρχουν αποκλίνουσες τάσεις και στις ειδικές για κάθε χώρα εκδόσεις αυτά τα στοιχεία μπορεί να διαφέρουν.