# Жарамды ажарлау құралдары

Осы нұсқаулықта жоғарыда атап өтілген барлық тегістеу құралдарын пайдалануға болады.

Пайдаланылатын тегістеу құралдарының рұқсат етілген айналымдар саны [мин-1] немесе айналу жылдамдығы [м/с] төменде берілген кестедегі мәндерден төмен болмауы керек.

Сондықтан тегістеу құралының жапсырмасында көрсетілген рұқсат етілген айналымдар санын немесе айналу жылдамдығын сақтаңыз.

| макс. [мм] | [мм] | [°] |  |
--- | --- | --- | --- | --- | ---
| D | b | s | d | α | [мин-1] | [м/с]
| 115 125 | 6 6 | – – | 22,2 22,2 | – – | 12000 12000 | 80 80
| 115 125 | 3 3 | – – | 22,2 22,2 | – – | 12000 12000 | 80 80
| 115 125 | – – | – – | – – | – – | 12000 12000 | 80 80
| 75 | 30 | – | M 14 | – | 12000 | 80
| 115 125 | 6 6 | 10 10 | 22,2 22,2 | > 0 > 0 | 12000 12000 | 80 80