# Tekniset tiedot

Kulmahiomakone |  | UniversalGrind 750-115 | UniversalGrind 750-125 | UniversalGrind 7-125
--- | --- | --- | --- | ---
Tuotenumero |  | ‎3 603 CE2 0..‎ | ‎3 603 CE2 0..‎ | ‎3 603 CE2 0..‎
Nimellisottoteho | W | 750 | 750 | 750
Nimellinen kierroslukuA) | min-1 | 12 000 | 12 000 | 12 000
Hiomalaikan / kumisen hiomalautasen maksimihalkaisija | mm | 115 | 125 | 125
Hiomakaran kierre |  | M 14 | M 14 | M 14
Hiomakaran suurin kierrepituus | mm | 11,5 | 11,5 | 11,5
Uudelleenkäynnistyssuoja |  | ● | ● | ●
PainoB)C)
Vakiomallisen lisäkahvan kanssa | kg | 1,9 | 1,9 | 1,9
Suojausluokka |  | / II | / II | / II

A)

  Standardin EN IEC 62841-2-3 mukainen nimellinen tyhjäkäyntikierrosluku sopivien käyttötarvikkeiden valintaan. Turvallisuussyiden ja valmistustoleranssien takia todellinen tyhjäkäyntikierrosluku on sitä pienempi.

B)

  Paino ilman verkkovirtajohtoa ja pistotulppaa

C)

  Riippuu käytettävästä suojuksesta ((5), (6), (7)) ja käytettävästä lisäkahvasta ((4))

Kulmahiomakone |  | UniversalGrind 850-125 | UniversalGrind 8500-125
--- | --- | --- | ---
Tuotenumero |  | ‎3 603 CE2 1..‎ | ‎3 603 CE2 1..‎
Nimellisottoteho | W | 850 | 850
Nimellinen kierroslukuA) | min-1 | 12 000 | 12 000
Hiomalaikan / kumisen hiomalautasen maksimihalkaisija | mm | 125 | 125
Hiomakaran kierre |  | M 14 | M 14
Hiomakaran suurin kierrepituus | mm | 11,5 | 11,5
Uudelleenkäynnistyssuoja |  | ● | ●
PainoB)C)
Vakiomallisen lisäkahvan kanssa | kg | 1,9 | 1,9
Suojausluokka |  | / II | / II

A)

  Standardin EN IEC 62841-2-3 mukainen nimellinen tyhjäkäyntikierrosluku sopivien käyttötarvikkeiden valintaan. Turvallisuussyiden ja valmistustoleranssien takia todellinen tyhjäkäyntikierrosluku on sitä pienempi.

B)

  Paino ilman verkkovirtajohtoa ja pistotulppaa

C)

  Riippuu käytettävästä suojuksesta ((5), (6), (7)) ja käytettävästä lisäkahvasta ((4))

Tiedot koskevat 230 V:n nimellisjännitettä [U]. Tästä poikkeavien jännitteiden ja maakohtaisten mallien yhteydessä nämä tiedot voivat vaihdella.