# Dati tecnici

Smerigliatrice angolare |  | UniversalGrind 750-115 | UniversalGrind 750-125 | UniversalGrind 7-125
--- | --- | --- | --- | ---
Codice prodotto |  | ‎3 603 CE2 0..‎ | ‎3 603 CE2 0..‎ | ‎3 603 CE2 0..‎
Potenza assorbita nominale | W | 750 | 750 | 750
Numero di giri nominaleA) | min-1 | 12000 | 12000 | 12000
Diametro max. mola abrasiva/platorello in gomma | mm | 115 | 125 | 125
Filettatura del mandrino portamola |  | M 14 | M 14 | M 14
Lunghezza max. filettatura del mandrino portamola | mm | 11,5 | 11,5 | 11,5
Protezione contro il riavvio accidentale |  | ● | ● | ●
PesoB)C)
Con impugnatura supplementare standard | kg | 1,9 | 1,9 | 1,9
Classe di protezione |  | / II | / II | / II

A)

  Numero di giri a vuoto nominale secondo EN IEC 62841-2-3 per la scelta degli utensili adatti. Per motivi di sicurezza e per le tolleranze di produzione, il numero di giri a vuoto effettivo è più basso.

B)

  Peso senza cavo di collegamento alla rete e senza spina di rete

C)

  A seconda della cuffia di protezione ((5), (6), (7)) e dell’impugnatura supplementare utilizzata ((4))

Smerigliatrice angolare |  | UniversalGrind 850-125 | UniversalGrind 8500-125
--- | --- | --- | ---
Codice prodotto |  | ‎3 603 CE2 1..‎ | ‎3 603 CE2 1..‎
Potenza assorbita nominale | W | 850 | 850
Numero di giri nominaleA) | min-1 | 12000 | 12000
Diametro max. mola abrasiva/platorello in gomma | mm | 125 | 125
Filettatura del mandrino portamola |  | M 14 | M 14
Lunghezza max. filettatura del mandrino portamola | mm | 11,5 | 11,5
Protezione contro il riavvio accidentale |  | ● | ●
PesoB)C)
Con impugnatura supplementare standard | kg | 1,9 | 1,9
Classe di protezione |  | / II | / II

A)

  Numero di giri a vuoto nominale secondo EN IEC 62841-2-3 per la scelta degli utensili adatti. Per motivi di sicurezza e per le tolleranze di produzione, il numero di giri a vuoto effettivo è più basso.

B)

  Peso senza cavo di collegamento alla rete e senza spina di rete

C)

  A seconda della cuffia di protezione ((5), (6), (7)) e dell’impugnatura supplementare utilizzata ((4))

I dati sono validi per una tensione nominale [U] di 230 V. In caso di tensioni differenti e di versioni per Paesi specifici, tali dati potranno variare.