# Date tehnice

Polizor unghiular |  | UniversalGrind 750-115 | UniversalGrind 750-125 | UniversalGrind 7-125
--- | --- | --- | --- | ---
Număr de identificare |  | ‎3 603 CE2 0..‎ | ‎3 603 CE2 0..‎ | ‎3 603 CE2 0..‎
Putere nominală | W | 750 | 750 | 750
Turaţie nominalăA) | rot/min | 12000 | 12000 | 12000
Diametru maxim discuri de şlefuire/diametru maxim disc-suport din cauciuc | mm | 115 | 125 | 125
Filet arbore de polizat |  | M 14 | M 14 | M 14
Lungime maximă filet arbore de polizat | mm | 11,5 | 11,5 | 11,5
Protecţie la repornire |  | ● | ● | ●
GreutateB)C)
cu mâner auxiliar standard | kg | 1,9 | 1,9 | 1,9
Clasa de protecţie |  | / II | / II | / II

A)

  Turaţie nominală în gol conform EN IEC 62841-2-3 pentru selectarea accesoriului corespunzător. Turaţia în gol propriu-zisă este mai mică din considerente legate de siguranţă şi datorită toleranţelor de fabricaţie.

B)

  Greutate fără cablu de racordare la reţea şi fără fişă de reţea

C)

  în funcţie capacul de protecţie utilizat ((5), (6), (7)) şi de mânerul auxiliar utilizat ((4))

Polizor unghiular |  | UniversalGrind 850-125 | UniversalGrind 8500-125
--- | --- | --- | ---
Număr de identificare |  | ‎3 603 CE2 1..‎ | ‎3 603 CE2 1..‎
Putere nominală | W | 850 | 850
Turaţie nominalăA) | rot/min | 12000 | 12000
Diametru maxim discuri de şlefuire/diametru maxim disc-suport din cauciuc | mm | 125 | 125
Filet arbore de polizat |  | M 14 | M 14
Lungime maximă filet arbore de polizat | mm | 11,5 | 11,5
Protecţie la repornire |  | ● | ●
GreutateB)C)
cu mâner auxiliar standard | kg | 1,9 | 1,9
Clasa de protecţie |  | / II | / II

A)

  Turaţie nominală în gol conform EN IEC 62841-2-3 pentru selectarea accesoriului corespunzător. Turaţia în gol propriu-zisă este mai mică din considerente legate de siguranţă şi datorită toleranţelor de fabricaţie.

B)

  Greutate fără cablu de racordare la reţea şi fără fişă de reţea

C)

  în funcţie capacul de protecţie utilizat ((5), (6), (7)) şi de mânerul auxiliar utilizat ((4))

Specificaţiile sunt valabile pentru o tensiune nominală [U] de 230 V. În cazul unor tensiuni diferite şi al unor modele de execuţie specifice anumitor ţări, aceste specificaţii pot varia.