# Przedstawione graficznie komponenty

Numeracja przedstawionych komponentów od‌nosi się do schematu elektronarzędzia, znaj‌du‌ją‌ce‌go się na stronie graficznej.

(1) | Dźwignia zwalniająca blokadę pokrywy ochronnej
(2) | Przycisk blokady wrzeciona
(3) | Włącznik/wyłącznik
(4) | Standardowa rękojeść dodatkowa (powierzchnia izolowana)A)
(5) | Pokrywa ochronna do cięciaA)
(6) | Pokrywa ochronna do szlifowania
(7) | Osłona do cięcia
(8) | Kołnierz mocujący z uszczelką
(9) | Tarcza szlifierskaA)
(10) | Tarcza tnącaA)
(11) | Diamentowa tarcza tnącaA)
(12) | Nakrętka mocująca
(13) | Klucz widełkowy do nakrętki mocującej / nakrętki okrągłej
(14) | Rękojeść (powierzchnia izolowana)
(15) | Wrzeciono szlifierki
(16) | Osłona rękiA)
(17) | Gumowy talerz szlifierskiA)
(18) | Papier ściernyA)
(19) | Nakrętka okrągłaA)
(20) | Szczotka garnkowaA)
(21) | Pokrywa odsysająca do cięcia z prowadnicą saneczkowąA)
(22) | Klucz widełkowyA)

A)

  Nie wchodzi w skład wyposażenia standardowego.