# Datos técnicos

Amoladora angular |  | UniversalGrind 750-115 | UniversalGrind 750-125 | UniversalGrind 7-125
--- | --- | --- | --- | ---
Número de artículo |  | ‎3 603 CE2 0..‎ | ‎3 603 CE2 0..‎ | ‎3 603 CE2 0..‎
Potencia absorbida nominal | W | 750 | 750 | 750
Número de revoluciones nominalA) | min-1 | 12000 | 12000 | 12000
Máx. diámetro de disco abrasivo/diámetro de plato lijador de goma | mm | 115 | 125 | 125
Rosca de husillo amolador |  | M 14 | M 14 | M 14
Máx. longitud de rosca del husillo amolador | mm | 11,5 | 11,5 | 11,5
Protección contra rearranque |  | ● | ● | ●
PesoB)C)
con empuñadura adicional estándar | kg | 1,9 | 1,9 | 1,9
Clase de protección |  | / II | / II | / II

A)

  Número de revoluciones en vacío según la norma EN IEC 62841-2-3 para la selección de útiles adecuados. El número de revoluciones en vacío real es menor por razones de seguridad y debido a las tolerancias de fabricación.

B)

  Peso sin cable de conexión a la red y sin enchufe de red

C)

  según la cubierta protectora utilizada ((5), (6), (7)) y la empuñadura adicional utilizada ((4))

Amoladora angular |  | UniversalGrind 850-125 | UniversalGrind 8500-125
--- | --- | --- | ---
Número de artículo |  | ‎3 603 CE2 1..‎ | ‎3 603 CE2 1..‎
Potencia absorbida nominal | W | 850 | 850
Número de revoluciones nominalA) | min-1 | 12000 | 12000
Máx. diámetro de disco abrasivo/diámetro de plato lijador de goma | mm | 125 | 125
Rosca de husillo amolador |  | M 14 | M 14
Máx. longitud de rosca del husillo amolador | mm | 11,5 | 11,5
Protección contra rearranque |  | ● | ●
PesoB)C)
con empuñadura adicional estándar | kg | 1,9 | 1,9
Clase de protección |  | / II | / II

A)

  Número de revoluciones en vacío según la norma EN IEC 62841-2-3 para la selección de útiles adecuados. El número de revoluciones en vacío real es menor por razones de seguridad y debido a las tolerancias de fabricación.

B)

  Peso sin cable de conexión a la red y sin enchufe de red

C)

  según la cubierta protectora utilizada ((5), (6), (7)) y la empuñadura adicional utilizada ((4))

Las indicaciones son válidas para una tensión nominal [U] de 230 V. Estas indicaciones pueden variar con tensiones divergentes y en ejecuciones específicas del país.