# Teknik veriler

Taşlama makinesi |  | UniversalGrind 750-115 | UniversalGrind 750-125 | UniversalGrind 7-125
--- | --- | --- | --- | ---
Malzeme numarası |  | ‎3 603 CE2 0..‎ | ‎3 603 CE2 0..‎ | ‎3 603 CE2 0..‎
Giriş gücü | W | 750 | 750 | 750
Nominal hızA) | dev/dak | 12000 | 12000 | 12000
Maks. kesme diski çapı/lastik zımpara tablası çapı | mm | 115 | 125 | 125
Taşlama mili dişi |  | M 14 | M 14 | M 14
Taşlama milinin maks. diş uzunluğu | mm | 11,5 | 11,5 | 11,5
Yeniden çalışma emniyeti |  | ● | ● | ●
AğırlıkB)C)
Standart ilave tutamaklı | kg | 1,9 | 1,9 | 1,9
Koruma sınıfı |  | / II | / II | / II

A)

  Uygun uygulama araçlarının seçilmesi için EN IEC 62841-2-3'e göre boştaki devir sayısı. Gerçek boştaki devir sayısı, güvenlik nedenleriyle ve üretim toleransları nedeniyle daha düşüktür.

B)

  Güç kablosu ve elektrik fişi olmadan ağırlık

C)

  Kullanılan koruyucu kapağa ((5), (6), (7)) ve kullanılan ilave tutamağa ((4)) bağlı olarak

Taşlama makinesi |  | UniversalGrind 850-125 | UniversalGrind 8500-125
--- | --- | --- | ---
Malzeme numarası |  | ‎3 603 CE2 1..‎ | ‎3 603 CE2 1..‎
Giriş gücü | W | 850 | 850
Nominal hızA) | dev/dak | 12000 | 12000
Maks. kesme diski çapı/lastik zımpara tablası çapı | mm | 125 | 125
Taşlama mili dişi |  | M 14 | M 14
Taşlama milinin maks. diş uzunluğu | mm | 11,5 | 11,5
Yeniden çalışma emniyeti |  | ● | ●
AğırlıkB)C)
Standart ilave tutamaklı | kg | 1,9 | 1,9
Koruma sınıfı |  | / II | / II

A)

  Uygun uygulama araçlarının seçilmesi için EN IEC 62841-2-3'e göre boştaki devir sayısı. Gerçek boştaki devir sayısı, güvenlik nedenleriyle ve üretim toleransları nedeniyle daha düşüktür.

B)

  Güç kablosu ve elektrik fişi olmadan ağırlık

C)

  Kullanılan koruyucu kapağa ((5), (6), (7)) ve kullanılan ilave tutamağa ((4)) bağlı olarak

Veriler 230 V’luk bir anma gerilimi [U] için geçerlidir. Farklı gerilimlerde ve farklı ülkelere özgü tiplerde bu veril değişebilir.