# Tehniskie dati

Leņķa slīpmašīna |  | UniversalGrind 750-115 | UniversalGrind 750-125 | UniversalGrind 7-125
--- | --- | --- | --- | ---
Izstrādājuma numurs |  | ‎3 603 CE2 0..‎ | ‎3 603 CE2 0..‎ | ‎3 603 CE2 0..‎
Nominālā ieejas jauda | W | 750 | 750 | 750
Nominālais griešanās ātrumsA) | min-1 | 12 000 | 12 000 | 12 000
maks. slīpripas/gumijas slīpripas diametrs | mm | 115 | 125 | 125
Slīpēšanas darbvārpstas vītne |  | M 14 | M 14 | M 14
Maks. slīpēšanas darbvārpstas vītnes garums | mm | 11,5 | 11,5 | 11,5
Aizsardzība pret atkārtotu ieslēgšanos |  | ● | ● | ●
SvarsB)C)
ar standarta papildrokturi | kg | 1,9 | 1,9 | 1,9
Aizsardzības klase |  | / II | / II | / II

A)

  Nominālais brīvgaitas griešanās ātrums atbilstīgi EN IEC 62841-2-3 piemērotu darba instrumentu izvēlei. Faktiskais apgriezienu skaits drošības apsvērumu dēļ un atkarībā no ražošanas pielaidēm ir mazāks.

B)

  Svars bez elektrotīkla pieslēguma kabeļa un elektrotīkla kontaktdakšas

C)

  atkarībā no izmantotā aizsargpārsega ((5), (6), (7)) un no izmantotā papildroktura ((4) )

Leņķa slīpmašīna |  | UniversalGrind 850-125 | UniversalGrind 8500-125
--- | --- | --- | ---
Izstrādājuma numurs |  | ‎3 603 CE2 1..‎ | ‎3 603 CE2 1..‎
Nominālā ieejas jauda | W | 850 | 850
Nominālais griešanās ātrumsA) | min-1 | 12 000 | 12 000
Maks. slīpripas/gumijas slīpripas diametrs | mm | 125 | 125
Slīpēšanas darbvārpstas vītne |  | M 14 | M 14
Maks. slīpēšanas darbvārpstas vītnes garums | mm | 11,5 | 11,5
Aizsardzība pret atkārtotu ieslēgšanos |  | ● | ●
SvarsB)C)
ar standarta papildrokturi | kg | 1,9 | 1,9
Aizsardzības klase |  | / II | / II

A)

  Nominālais brīvgaitas griešanās ātrums atbilstīgi EN IEC 62841-2-3 piemērotu darba instrumentu izvēlei. Faktiskais apgriezienu skaits drošības apsvērumu dēļ un atkarībā no ražošanas pielaidēm ir mazāks.

B)

  Svars bez elektrotīkla pieslēguma kabeļa un elektrotīkla kontaktdakšas

C)

  atkarībā no izmantotā aizsargpārsega ((5), (6), (7)) un no izmantotā papildroktura ((4) )

Parametri ir sniegti nominālajam spriegumam [U] 230 V. Elektroinstrumentiem, kas paredzēti zemākam spriegumam vai ir modificēti atbilstoši nacionālajiem standartiem, šie parametri var atšķirties.