# Technické údaje

Uhlová brúska |  | UniversalGrind 750-115 | UniversalGrind 750-125 | UniversalGrind 7-125
--- | --- | --- | --- | ---
Číslo položky |  | ‎3 603 CE2 0..‎ | ‎3 603 CE2 0..‎ | ‎3 603 CE2 0..‎
Menovitý príkon | W | 750 | 750 | 750
Menovité otáčkyA) | min-1 | 12 000 | 12 000 | 12 000
Max. priemer brúsneho kotúča/priemer gumeného brúsneho taniera | mm | 115 | 125 | 125
Závit brúsneho vretena |  | M 14 | M 14 | M 14
Max. dĺžka závitu brúsneho vretena | mm | 11,5 | 11,5 | 11,5
Ochrana pred opätovným spustením |  | ● | ● | ●
HmotnosťB)C)
so štandardnou prídavnou rukoväťou | kg | 1,9 | 1,9 | 1,9
Trieda ochrany |  | / II | / II | / II

A)

  Menovité voľnobežné otáčky podľa EN IEC 62841-2-3 pre výber vhodných pracovných nástrojov. Skutočné voľnobežné otáčky sú z bezpečnostných dôvodov a kvôli výrobným toleranciám nižšie.

B)

  Hmotnosť bez sieťového pripojovacieho kábla a bez sieťovej zástrčky

C)

  v závislosti od použitého ochranného krytu ((5), (6), (7)) a použitej prídavnej rukoväti ((4))

Uhlová brúska |  | UniversalGrind 850-125 | UniversalGrind 8500-125
--- | --- | --- | ---
Číslo položky |  | ‎3 603 CE2 1..‎ | ‎3 603 CE2 1..‎
Menovitý príkon | W | 850 | 850
Menovité otáčkyA) | min-1 | 12 000 | 12 000
Max. priemer brúsneho kotúča/priemer gumeného brúsneho taniera | mm | 125 | 125
Závit brúsneho vretena |  | M 14 | M 14
Max. dĺžka závitu brúsneho vretena | mm | 11,5 | 11,5
Ochrana pred opätovným spustením |  | ● | ●
HmotnosťB)C)
so štandardnou prídavnou rukoväťou | kg | 1,9 | 1,9
Trieda ochrany |  | / II | / II

A)

  Menovité voľnobežné otáčky podľa EN IEC 62841-2-3 pre výber vhodných pracovných nástrojov. Skutočné voľnobežné otáčky sú z bezpečnostných dôvodov a kvôli výrobným toleranciám nižšie.

B)

  Hmotnosť bez sieťového pripojovacieho kábla a bez sieťovej zástrčky

C)

  v závislosti od použitého ochranného krytu ((5), (6), (7)) a použitej prídavnej rukoväti ((4))

Údaje platia pre menovité napätie [U] 230 V. Pri odlišných napätiach a vo vyhotoveniach špecifických pre jednotlivé krajiny sa môžu tieto údaje líšiť.