# Prikazane komponente

Označavanje brojevima prikazanih komponenata odnosi se na prikaz električnog alata na grafičkoj stranici.

(1) | Poluga za deblokadu zaštitne haube
(2) | Taster za blokadu vretena
(3) | Prekidač za uključivanje/isključivanje
(4) | Standardna dodatna ručka (izolirana površina za držanje)A)
(5) | Zaštitna hauba za rezanjeA)
(6) | Zaštitna hauba za brušenje
(7) | Prekrivka za rezanje
(8) | Prihvatna prirubnica sa O-prstenom
(9) | Brusni diskA)
(10) | Rezni diskA)
(11) | Dijamantski rezni diskA)
(12) | Stezna navrtka
(13) | Ključ sa dva otvora za steznu navrtku/okruglu navrtku
(14) | Ručka (izolirana površina za držanje)
(15) | Brusno vreteno
(16) | Zaštita za rukeA)
(17) | Gumeni brusni tanjirA)
(18) | Brusni listA)
(19) | Okrugla navrtkaA)
(20) | Lončasta četkaA)
(21) | Usisna hauba za rezanje sa vodećim šinamaA)
(22) | Viljuškasti ključA)

A)

  Ovaj pribor ne spada u standardni obim isporuke.