# Technische gegevens

Haakse slijpmachine |  | UniversalGrind 750-115 | UniversalGrind 750-125 | UniversalGrind 7-125
--- | --- | --- | --- | ---
Productnummer |  | ‎3 603 CE2 0..‎ | ‎3 603 CE2 0..‎ | ‎3 603 CE2 0..‎
Nominaal opgenomen vermogen | W | 750 | 750 | 750
Nominaal toerentalA) | min–1 | 12000 | 12000 | 12000
Max. slijpschijfdiameter/diameter rubber schuurplateau | mm | 115 | 125 | 125
Schroefdraad slijpas |  | M 14 | M 14 | M 14
Max. schroefdraadlengte van de slijpas | mm | 11,5 | 11,5 | 11,5
Nulspanningsbeveiliging |  | ● | ● | ●
GewichtB)C)
met standaard extra handgreep | kg | 1,9 | 1,9 | 1,9
Isolatieklasse |  | / II | / II | / II

A)

  Nominaal onbelast toerental volgens EN IEC 62841-2-3 voor passende inzetgereedschappen. Het werkelijke onbelaste toerental is om veiligheidsredenen en afhankelijk van productietoleranties lager.

B)

  Gewicht zonder netsnoer en zonder netstekker

C)

  afhankelijk van de gebruikte beschermkap ((5), (6), (7)) en van de gebruikte extra handgreep ((4))

Haakse slijpmachine |  | UniversalGrind 850-125 | UniversalGrind 8500-125
--- | --- | --- | ---
Productnummer |  | ‎3 603 CE2 1..‎ | ‎3 603 CE2 1..‎
Nominaal opgenomen vermogen | W | 850 | 850
Nominaal toerentalA) | min–1 | 12000 | 12000
Max. slijpschijfdiameter/diameter rubber schuurplateau | mm | 125 | 125
Schroefdraad slijpas |  | M 14 | M 14
Max. schroefdraadlengte van de slijpas | mm | 11,5 | 11,5
Nulspanningsbeveiliging |  | ● | ●
GewichtB)C)
met standaard extra handgreep | kg | 1,9 | 1,9
Isolatieklasse |  | / II | / II

A)

  Nominaal onbelast toerental volgens EN IEC 62841-2-3 voor passende inzetgereedschappen. Het werkelijke onbelaste toerental is om veiligheidsredenen en afhankelijk van productietoleranties lager.

B)

  Gewicht zonder netsnoer en zonder netstekker

C)

  afhankelijk van de gebruikte beschermkap ((5), (6), (7)) en van de gebruikte extra handgreep ((4))

De gegevens gelden voor een nominale spanning [U] van 230 V. Bij afwijkende spanningen en in landspecifieke uitvoeringen kunnen deze gegevens variëren.