# Attēlotās sastāvdaļas

Attēloto komponentu numerācija atbilst karstā elektroinstrumenta attēlojumam grafiskajā lapā.

(1) | Aizsargpārsega atbrīvošanas svira
(2) | Darbvārpstas fiksēšanas poga
(3) | Ieslēdzējs/izslēdzējs
(4) | Standarta papildrokturis (ar izolētu noturvirsmu)A)
(5) | Griešanas aizsargpārsegsA)
(6) | Slīpēšanas aizsargpārsegs
(7) | Griešanas aizsargpārsegs
(8) | Balstpaplāksne ar gredzenblīvi
(9) | Slīpēšanas disksA)
(10) | Griešanas disksA)
(11) | Dimanta griezējdisksA)
(12) | Piespiedējuzgrieznis
(13) | Piespiedējuzgriežņa/apaļā uzgriežņa divizciļņu uzgriežņu atslēga
(14) | Rokturis (ar izolētu noturvirsmu)
(15) | Slīpēšanas darbvārpsta
(16) | Roku aizsargsA)
(17) | Gumijas slīpēšanas pamatneA)
(18) | SlīploksneA)
(19) | Apaļais uzgrieznisA)
(20) | Kausveida sukaA)
(21) | Griešanā izmantojams nosūkšanas pārsegs ar vadības slīdņiemA)
(22) | Vaļējā tipa uzgriežņu atslēgaA)

A)

  Šie piederumi neietilpst standarta piegādes komplektā.