# Технічні дані

Кутова шліфмашина |  | UniversalGrind 750-115 | UniversalGrind 750-125 | UniversalGrind 7-125
--- | --- | --- | --- | ---
Товарний номер |  | ‎3 603 CE2 0..‎ | ‎3 603 CE2 0..‎ | ‎3 603 CE2 0..‎
Номінальна споживана потужність | Вт | 750 | 750 | 750
Номінальна кількість обертівA) | об/хв | 12000 | 12000 | 12000
Макс. діаметр шліфувального круга/гумової опорної тарілки | мм | 115 | 125 | 125
Різьба шліфувального шпинделя |  | M 14 | M 14 | M 14
Макс. довжина різьби шліфувального шпинделя | мм | 11,5 | 11,5 | 11,5
Захист від повторного пуску |  | ● | ● | ●
ВагаB)C)
З додатковою стандартною рукояткою | кг | 1,9 | 1,9 | 1,9
Клас захисту |  | / II | / II | / II

A)

  Номінальна частота обертання на холостому ходу EN IEC 62841-2-3 для вибору відповідних інструментів. Фактична частота обертання на холостому ходу з міркувань безпеки та через виробничі допуски нижча.

B)

  Вага без кабелю для підключення до мережі та без штепсельної вилки

C)

  залежно від використовуваного захисного кожуха ((5), (6), (7)) та додаткової рукоятки ((4))

Кутова шліфмашина |  | UniversalGrind 850-125 | UniversalGrind 8500-125
--- | --- | --- | ---
Товарний номер |  | ‎3 603 CE2 1..‎ | ‎3 603 CE2 1..‎
Номінальна споживана потужність | Вт | 850 | 850
Номінальна кількість обертівA) | об/хв | 12000 | 12000
Макс. діаметр шліфувального круга/гумової опорної тарілки | мм | 125 | 125
Різьба шліфувального шпинделя |  | M 14 | M 14
Макс. довжина різьби шліфувального шпинделя | мм | 11,5 | 11,5
Захист від повторного пуску |  | ● | ●
ВагаB)C)
З додатковою стандартною рукояткою | кг | 1,9 | 1,9
Клас захисту |  | / II | / II

A)

  Номінальна частота обертання на холостому ходу EN IEC 62841-2-3 для вибору відповідних інструментів. Фактична частота обертання на холостому ходу з міркувань безпеки та через виробничі допуски нижча.

B)

  Вага без кабелю для підключення до мережі та без штепсельної вилки

C)

  залежно від використовуваного захисного кожуха ((5), (6), (7)) та додаткової рукоятки ((4))

Параметри зазначені для номінальної напруги [U] 230 В. При інших значеннях напруги, а також у специфічному для країни виконанні можливі інші параметри.