# Технически данни

Ъглошлайф |  | UniversalGrind 750-115 | UniversalGrind 750-125 | UniversalGrind 7-125
--- | --- | --- | --- | ---
Каталожен номер |  | ‎3 603 CE2 0..‎ | ‎3 603 CE2 0..‎ | ‎3 603 CE2 0..‎
Номинална консумирана мощност | W | 750 | 750 | 750
Обороти на измерванеA) | min–1 | 12000 | 12000 | 12000
Макс. диаметър на шлифоващия диск/гумения работен плот | mm | 115 | 125 | 125
Резба на вала |  | M 14 | M 14 | M 14
Макс. дължина на резбата на вала | mm | 11,5 | 11,5 | 11,5
Защита срещу повторно включване |  | ● | ● | ●
ТеглоB)C)
Със стандартна спомагателна ръкохватка | kg | 1,9 | 1,9 | 1,9
Клас на защита |  | / II | / II | / II

A)

  Обороти на празен ход по дизайн съгласно EN IEC 62841-2-3 за избор на подходящи работни инструменти. Действителните обороти на празен ход са по-ниски поради съображения за сигурност и производствените толеранси.

B)

  Тегло без мрежови проводник и без щепсел

C)

  в зависимост от използвания предпазен кожух ((5), (6), (7)) и от използваната спомагателна ръкохватка ((4))

Ъглошлайф |  | UniversalGrind 850-125 | UniversalGrind 8500-125
--- | --- | --- | ---
Каталожен номер |  | ‎3 603 CE2 1..‎ | ‎3 603 CE2 1..‎
Номинална консумирана мощност | W | 850 | 850
Обороти на измерванеA) | min–1 | 12000 | 12000
Макс. диаметър на шлифоващия диск/гумения работен плот | mm | 125 | 125
Резба на вала |  | M 14 | M 14
Макс. дължина на резбата на вала | mm | 11,5 | 11,5
Защита срещу повторно включване |  | ● | ●
ТеглоB)C)
Със стандартна спомагателна ръкохватка | kg | 1,9 | 1,9
Клас на защита |  | / II | / II

A)

  Обороти на празен ход по дизайн съгласно EN IEC 62841-2-3 за избор на подходящи работни инструменти. Действителните обороти на празен ход са по-ниски поради съображения за сигурност и производствените толеранси.

B)

  Тегло без мрежови проводник и без щепсел

C)

  в зависимост от използвания предпазен кожух ((5), (6), (7)) и от използваната спомагателна ръкохватка ((4))

Данните важат за номинално напрежение [U] от 230 V. При отклоняващи се напрежение и при специфични за отделни изпълнения тези данни могат да варират.