# Επιτρεπτά εξαρτήματα λείανσης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλα τα αναφερόμενα σε αυτές τις οδηγίες λειτουργίας εξαρτήματα λείανσης.

Ο επιτρεπτός αριθμός στροφών [min-1] ή αντίστοιχα η περιμετρική ταχύτητα [m/s] των χρησιμοποιούμενων εξαρτημάτων λείανσης πρέπει να ανταποκρίνεται το λιγότερο στα στοιχεία του πιο κάτω πίνακα.

Γι' αυτό προσέξτε τον επιτρεπτό αριθμό στροφών ή περιμετρική ταχύτητα που αναφέρεται πάνω στην ετικέτα του εξαρτήματος λείανσης.

| μέγ. [mm] | [mm] | [°] |  |
--- | --- | --- | --- | --- | ---
| D | b | s | d | α | [min-1] | [m/s]
| 115 125 | 6 6 | – – | 22,2 22,2 | – – | 12.000 12.000 | 80 80
| 115 125 | 3 3 | – – | 22,2 22,2 | – – | 12.000 12.000 | 80 80
| 115 125 | – – | – – | – – | – – | 12.000 12.000 | 80 80
| 75 | 30 | – | M 14 | – | 12.000 | 80
| 115 125 | 6 6 | 10 10 | 22,2 22,2 | > 0 > 0 | 12.000 12.000 | 80 80