# Techniniai duomenys

Kampinio šlifavimo mašina |  | UniversalGrind 750-115 | UniversalGrind 750-125 | UniversalGrind 7-125
--- | --- | --- | --- | ---
Gaminio numeris |  | ‎3 603 CE2 0..‎ | ‎3 603 CE2 0..‎ | ‎3 603 CE2 0..‎
Nominali naudojamoji galia | W | 750 | 750 | 750
Nominalus sūkių skaičiusA) | min–1 | 12000 | 12000 | 12000
Maks. šlifavimo disko skersmuo/guminio lėkštinio šlifavimo disko skersmuo | mm | 115 | 125 | 125
Šlifavimo suklio sriegis |  | M 14 | M 14 | M 14
Maks. šlifavimo suklio sriegio ilgis | mm | 11,5 | 11,5 | 11,5
Apsauga nuo pakartotinio įsijungimo |  | ● | ● | ●
SvorisB)C)
su standartine papildoma rankena | kg | 1,9 | 1,9 | 1,9
Apsaugos klasė |  | / II | / II | / II

A)

  Nominalus tuščiosios eigos sūkių skaičius pagal EN IEC 62841-2-3 tinkamų darbo įrankių parinkimui. Siekiant užtikrinti saugumą, faktinis tuščiosios eigos sūkių skaičius, sąlygojamas gamybos tolerancijų, yra mažesnis.

B)

  Svoris be maitinimo laido ir be kištuko

C)

  priklausomai nuo naudojamo apsauginio gaubto ((5), (6), (7)) ir nuo naudojamos papildomos rankenos ((4), )

Kampinio šlifavimo mašina |  | UniversalGrind 850-125 | UniversalGrind 8500-125
--- | --- | --- | ---
Gaminio numeris |  | ‎3 603 CE2 1..‎ | ‎3 603 CE2 1..‎
Nominali naudojamoji galia | W | 850 | 850
Nominalus sūkių skaičiusA) | min–1 | 12000 | 12000
Maks. šlifavimo disko skersmuo/guminio lėkštinio šlifavimo disko skersmuo | mm | 125 | 125
Šlifavimo suklio sriegis |  | M 14 | M 14
Maks. šlifavimo suklio sriegio ilgis | mm | 11,5 | 11,5
Apsauga nuo pakartotinio įsijungimo |  | ● | ●
SvorisB)C)
su standartine papildoma rankena | kg | 1,9 | 1,9
Apsaugos klasė |  | / II | / II

A)

  Nominalus tuščiosios eigos sūkių skaičius pagal EN IEC 62841-2-3 tinkamų darbo įrankių parinkimui. Siekiant užtikrinti saugumą, faktinis tuščiosios eigos sūkių skaičius, sąlygojamas gamybos tolerancijų, yra mažesnis.

B)

  Svoris be maitinimo laido ir be kištuko

C)

  priklausomai nuo naudojamo apsauginio gaubto ((5), (6), (7)) ir nuo naudojamos papildomos rankenos ((4), )

Duomenys galioja tik tada, kai nominalioji įtampa [U] 230 V. Jei įtampa kitokia arba jei naudojamas specialus, tam tikrai šaliai gaminamas modelis, šie duomenys gali skirtis.