# Технические данные

Угловая шлифмашина |  | UniversalGrind 750-115 | UniversalGrind 750-125 | UniversalGrind 7-125
--- | --- | --- | --- | ---
Товарный номер |  | ‎3 603 CE2 0..‎ | ‎3 603 CE2 0..‎ | ‎3 603 CE2 0..‎
Номинальная потребляемая мощность | Вт | 750 | 750 | 750
Номинальное число оборотовA) | об/мин | 12000 | 12000 | 12000
Макс. диаметр шлифовального круга/резиновой опорной тарелки | мм | 115 | 125 | 125
Резьба шлифовального шпинделя |  | M 14 | M 14 | M 14
Макс. длина резьбы шлифовального шпинделя | мм | 11,5 | 11,5 | 11,5
Защита от непреднамеренного включения |  | ● | ● | ●
ВесB)C)
с дополнительной стандартной рукояткой | кг | 1,9 | 1,9 | 1,9
Класс защиты |  | / II | / II | / II

A)

  Номинальное число оборотов холостого хода по EN IEC 62841-2-3 для выбора подходящей оснастки. Фактическое число оборотов холостого хода из соображений безопасности и из-за производственных допусков ниже.

B)

  Вес без кабеля для подключения к сети и без штепсельной вилки

C)

  в зависимости от используемого защитного кожуха ((5), (6), (7)) и дополнительной рукоятки ((4))

Угловая шлифмашина |  | UniversalGrind 850-125 | UniversalGrind 8500-125
--- | --- | --- | ---
Товарный номер |  | ‎3 603 CE2 1..‎ | ‎3 603 CE2 1..‎
Номинальная потребляемая мощность | Вт | 850 | 850
Номинальное число оборотовA) | об/мин | 12000 | 12000
Макс. диаметр шлифовального круга/резиновой опорной тарелки | мм | 125 | 125
Резьба шлифовального шпинделя |  | M 14 | M 14
Макс. длина резьбы шлифовального шпинделя | мм | 11,5 | 11,5
Защита от непреднамеренного включения |  | ● | ●
ВесB)C)
с дополнительной стандартной рукояткой | кг | 1,9 | 1,9
Класс защиты |  | / II | / II

A)

  Номинальное число оборотов холостого хода по EN IEC 62841-2-3 для выбора подходящей оснастки. Фактическое число оборотов холостого хода из соображений безопасности и из-за производственных допусков ниже.

B)

  Вес без кабеля для подключения к сети и без штепсельной вилки

C)

  в зависимости от используемого защитного кожуха ((5), (6), (7)) и дополнительной рукоятки ((4))

Параметры указаны для номинального напряжения [U] 230 В. При других значениях напряжения, а также в специфическом для страны исполнении инструмента возможны иные параметры.