# Technické údaje

Úhlová bruska |  | UniversalGrind 750-115 | UniversalGrind 750-125 | UniversalGrind 7-125
--- | --- | --- | --- | ---
Číslo výrobku |  | ‎3 603 CE2 0..‎ | ‎3 603 CE2 0..‎ | ‎3 603 CE2 0..‎
Jmenovitý příkon | W | 750 | 750 | 750
Jmenovité otáčkyA) | min−1 | 12 000 | 12 000 | 12 000
Max. průměr brusného kotouče/průměr gumového brusného kotouče | mm | 115 | 125 | 125
Závit brusného vřetena |  | M 14 | M 14 | M 14
Max. délka závitu brusného vřetena | mm | 11,5 | 11,5 | 11,5
Ochrana proti opětovnému zapnutí |  | ● | ● | ●
HmotnostB)C)
se standardní přídavnou rukojetí | kg | 1,9 | 1,9 | 1,9
Třída ochrany |  | / II | / II | / II

A)

  Jmenovité volnoběžné otáčky podle EN IEC 62841-2-3 pro výběr vhodných nástrojů. Skutečné volnoběžné otáčky jsou z bezpečnostních důvodů a na základě výrobních tolerancí nižší.

B)

  Hmotnost bez síťového kabelu a bez síťové zástrčky

C)

  v závislosti na použitém ochranném krytu ((5), (6), (7)) a použité přídavné rukojeti ((4))

Úhlová bruska |  | UniversalGrind 850-125 | UniversalGrind 8500-125
--- | --- | --- | ---
Číslo výrobku |  | ‎3 603 CE2 1..‎ | ‎3 603 CE2 1..‎
Jmenovitý příkon | W | 850 | 850
Jmenovité otáčkyA) | min−1 | 12 000 | 12 000
Max. průměr brusného kotouče/průměr gumového brusného kotouče | mm | 125 | 125
Závit brusného vřetena |  | M 14 | M 14
Max. délka závitu brusného vřetena | mm | 11,5 | 11,5
Ochrana proti opětovnému zapnutí |  | ● | ●
HmotnostB)C)
se standardní přídavnou rukojetí | kg | 1,9 | 1,9
Třída ochrany |  | / II | / II

A)

  Jmenovité volnoběžné otáčky podle EN IEC 62841-2-3 pro výběr vhodných nástrojů. Skutečné volnoběžné otáčky jsou z bezpečnostních důvodů a na základě výrobních tolerancí nižší.

B)

  Hmotnost bez síťového kabelu a bez síťové zástrčky

C)

  v závislosti na použitém ochranném krytu ((5), (6), (7)) a použité přídavné rukojeti ((4))

Údaje platí pro jmenovité napětí [U] 230 V. U odlišných napětí a u specifických provedení pro příslušné země se mohou tyto údaje lišit.