# Tekniska data

Vinkelslip |  | UniversalGrind 750-115 | UniversalGrind 750-125 | UniversalGrind 7-125
--- | --- | --- | --- | ---
Artikelnummer |  | ‎3 603 CE2 0..‎ | ‎3 603 CE2 0..‎ | ‎3 603 CE2 0..‎
Nominell ingångseffekt | W | 750 | 750 | 750
MätvarvtalA) | v/min | 12000 | 12000 | 12000
Max. slipskivediameter/gummisliprondelldiameter | mm | 115 | 125 | 125
Slipspindelgänga |  | M 14 | M 14 | M 14
Max. gänglängd för slipspindeln | mm | 11,5 | 11,5 | 11,5
Skydd mot oavsiktlig återstart |  | ● | ● | ●
ViktB)C)
med standard-stödhandtag | kg | 1,9 | 1,9 | 1,9
Skyddsklass |  | / II | / II | / II

A)

  Mätnings-tomgångsvarvtal enligt EN IEC 62841-2-3 för val av passande insatsverktyg. Det faktiska tomgångsvarvtalet är lägre av säkerhetsskäl och tillverkningsskäl.

B)

  Vikt utan elanslutning och utan kontakt

C)

  Beroende på vilken skyddskåpa ((5), (6), (7)) och vilket stödhandtag ((4), ) som används

Vinkelslip |  | UniversalGrind 850-125 | UniversalGrind 8500-125
--- | --- | --- | ---
Artikelnummer |  | ‎3 603 CE2 1..‎ | ‎3 603 CE2 1..‎
Nominell ingångseffekt | W | 850 | 850
MätvarvtalA) | v/min | 12000 | 12000
Max. slipskivediameter/gummisliprondelldiameter | mm | 125 | 125
Slipspindelgänga |  | M 14 | M 14
Max. gänglängd för slipspindeln | mm | 11,5 | 11,5
Skydd mot oavsiktlig återstart |  | ● | ●
ViktB)C)
med standard-stödhandtag | kg | 1,9 | 1,9
Skyddsklass |  | / II | / II

A)

  Mätnings-tomgångsvarvtal enligt EN IEC 62841-2-3 för val av passande insatsverktyg. Det faktiska tomgångsvarvtalet är lägre av säkerhetsskäl och tillverkningsskäl.

B)

  Vikt utan elanslutning och utan kontakt

C)

  Beroende på vilken skyddskåpa ((5), (6), (7)) och vilket stödhandtag ((4), ) som används

Uppgifterna gäller för en märkspänning på [U] 230 V. Vid avvikande spänning och för utföranden i vissa länder kan uppgifterna variera.