# Tehnilised andmed

Nurklihvmasin |  | UniversalGrind 750-115 | UniversalGrind 750-125 | UniversalGrind 7-125
--- | --- | --- | --- | ---
Tootenumber |  | ‎3 603 CE2 0..‎ | ‎3 603 CE2 0..‎ | ‎3 603 CE2 0..‎
Nimisisendvõimsus | W | 750 | 750 | 750
Arvutuslik pöörlemiskiirusA) | min–1 | 12000 | 12000 | 12000
Lihvketta/kummist lihvtaldriku max läbimõõt | mm | 115 | 125 | 125
Lihvspindli keere |  | M 14 | M 14 | M 14
Lihvspindli keerme max pikkus | mm | 11,5 | 11,5 | 11,5
Taaskäivitumiskaitse |  | ● | ● | ●
KaalB)C)
standardse lisakäepidemega | kg | 1,9 | 1,9 | 1,9
Kaitseklass |  | / II | / II | / II

A)

  Normile EN IEC 62841-2-3 vastav arvutuslik tühikäigu-pöörlemiskiirus sobiva vahetatava tööriista valimiseks. Tegelik tühikäigu-pöörlemiskiirus on ohutuspõhjustel ja valmistamistolerantsidest tingitult madalam.

B)

  Kaal ilma võrgujuhtme ja võrgupistikuta

C)

  olenevalt kasutatavast kaitsekattest ((5), (6), (7)) ja kasutatavast lisakäepidemest ((4))

Nurklihvmasin |  | UniversalGrind 850-125 | UniversalGrind 8500-125
--- | --- | --- | ---
Tootenumber |  | ‎3 603 CE2 1..‎ | ‎3 603 CE2 1..‎
Nimisisendvõimsus | W | 850 | 850
Arvutuslik pöörlemiskiirusA) | min–1 | 12000 | 12000
Lihvketta/kummist lihvtaldriku max läbimõõt | mm | 125 | 125
Lihvspindli keere |  | M 14 | M 14
Lihvspindli keerme max pikkus | mm | 11,5 | 11,5
Taaskäivitumiskaitse |  | ● | ●
KaalB)C)
standardse lisakäepidemega | kg | 1,9 | 1,9
Kaitseklass |  | / II | / II

A)

  Normile EN IEC 62841-2-3 vastav arvutuslik tühikäigu-pöörlemiskiirus sobiva vahetatava tööriista valimiseks. Tegelik tühikäigu-pöörlemiskiirus on ohutuspõhjustel ja valmistamistolerantsidest tingitult madalam.

B)

  Kaal ilma võrgujuhtme ja võrgupistikuta

C)

  olenevalt kasutatavast kaitsekattest ((5), (6), (7)) ja kasutatavast lisakäepidemest ((4))

Andmed kehtivad nimipingel [U] 230 V. Teistsuguste pingete ja kasutusriigis spetsiifiliste mudelite puhul võivad toodud andmed varieeruda.