# Caractéristiques techniques

Meuleuse angulaire |  | UniversalGrind 750-115 | UniversalGrind 750-125 | UniversalGrind 7-125
--- | --- | --- | --- | ---
Référence |  | ‎3 603 CE2 0..‎ | ‎3 603 CE2 0..‎ | ‎3 603 CE2 0..‎
Puissance absorbée nominale | W | 750 | 750 | 750
Régime nominalA) | tr/min | 12 000 | 12 000 | 12 000
Diamètre max. du disque/plateau support caoutchouc | mm | 115 | 125 | 125
Filetage de la broche d’entraînement |  | M 14 | M 14 | M 14
Longueur de filetage max. de la broche | mm | 11,5 | 11,5 | 11,5
Protection anti-redémarrage |  | ● | ● | ●
PoidsB)C)
avec poignée auxiliaire standard | kg | 1,9 | 1,9 | 1,9
Classe de protection |  | / II | / II | / II

A)

  Régime à vide assigné selon EN IEC 62841-2-3 pour les accessoires appropriés. Pour des raisons de sécurité et du fait des tolérances de fabrication, le régime à vide réel est moins élevé.

B)

  Poids sans cordon d’alimentation ni fiche mâle

C)

  selon le capot de protection utilisé ((5), (6), (7)) et la poignée auxiliaire utilisée ((4))

Meuleuse angulaire |  | UniversalGrind 850-125 | UniversalGrind 8500-125
--- | --- | --- | ---
Référence |  | ‎3 603 CE2 1..‎ | ‎3 603 CE2 1..‎
Puissance absorbée nominale | W | 850 | 850
Régime nominalA) | tr/min | 12 000 | 12 000
Diamètre max. du disque/plateau support caoutchouc | mm | 125 | 125
Filetage de la broche d’entraînement |  | M 14 | M 14
Longueur de filetage max. de la broche | mm | 11,5 | 11,5
Protection anti-redémarrage |  | ● | ●
PoidsB)C)
avec poignée auxiliaire standard | kg | 1,9 | 1,9
Classe de protection |  | / II | / II

A)

  Régime à vide assigné selon EN IEC 62841-2-3 pour les accessoires appropriés. Pour des raisons de sécurité et du fait des tolérances de fabrication, le régime à vide réel est moins élevé.

B)

  Poids sans cordon d’alimentation ni fiche mâle

C)

  selon le capot de protection utilisé ((5), (6), (7)) et la poignée auxiliaire utilisée ((4))

Les données indiquées sont valables pour une tension nominale [U] de 230 V. Elles peuvent varier lorsque la tension diffère de cette valeur et sur certaines versions destinées à certains pays.